“双随机、一公开”检查公示（宝丰嵩阳盛源煤业有限公司）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 经营单位地址 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
| 宝丰  嵩阳  盛源  煤业  有限  公司 | 宝丰县  大营镇  宋坪村  南1千米 | 杜庆伟  杜群峰 | 2021年  10月22日 | 1、采煤工作面封闭  2、低瓦斯矿井掘进工作面安全监控 | 1.副井井口房一台灭火器低于临界值，消防沙数量较少，需补充。 2.调度室2处监控画面不显示：井底中央泵房和避险峒室监控传感器需检修。3.副井井底车场至水文观测站的轨道运输大巷段约8米边沟淤堵，造成积水。4.21041配采工作面停采线处建造的采空区闭墙质量不合格，其中接顶不严实、墙体规格参数偏小，需返工重建。5.21061掘进工作面下副巷的下山段掘进施工点局部通风管理不到位，末端的两节风筒破损严重、漏风较大，需立即更换。6.21061掘进工作面下副巷回风段和21041接替工作面掘进施工点CH4传感器位置挂设滞后6米，放炮后应及时调整位置。 |