“双随机、一公开”检查公示（宝丰嵩阳盛源煤业有限公司）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 经营单位地址 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
| 宝丰嵩阳盛源煤业有限公司 | 宝丰县大营镇宋坪村南1千米 | 杨广欣杜庆伟 | 2022年5月20日 | 1. 井筒维护
2. 轨道运输

安全设施3、通风管理 4、顶板管理5、6项为通风设施管理维护 |  1.副井井筒中部避水圈损坏，井筒淋水加大，需整修。2.21采区皮带上山巷与轨道二、三联巷之间过桥数量少，不利人行。 3.21061下付巷掘进工作面风筒无使用反压边及铁质弯头导致转弯处漏风较大，需处理。 4.21041配采工作面有一处单体支柱初撑压力不足，未能有效接顶。5.采区回风绕巷处调节风窗开度较大，需进行测算后合理调节。 6.轨皮三联巷中段一处挡风墙受压变形裂缝，漏风，需加固。    |