“双随机、一公开”检查公示（宝丰嵩阳盛源煤业有限公司）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 经营单位地址 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
| 宝丰  嵩阳  盛源  煤业  有限  公司 | 宝丰县  大营镇  宋坪村  南1千米 | 尹鸿升  王军伟 | 2021年  10月29日 | 1、封闭采空区防火  2、防治自然发火技术措施 | 1.副井无人值守空压机房巡检制度执行不到位，需规范相关记录。2.21采区皮带上山巷与人行绕巷交叉巷一十字头顶板破碎，搭接钢网破损，易造成局部落。  3.21061掘进施工面运输巷煤尘较大，降尘不及时。  4.主井皮带巷与轨道巷一联巷挡风墙接顶不严密，表面无抹平5.原21081采空区2号防火闭墙受压变形裂缝掉皮，需修复。 6.21041采煤工作面回风巷温度传感器损坏，需调校后使用。 |