“双随机、一公开”检查公示（宝丰嵩阳盛源煤业有限公司）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 经营单位地址 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
| 宝丰  嵩阳  盛源  煤业  有限  公司 | 宝丰县  大营镇  宋坪村  南1千米 | 柴 涛  王军伟 | 2021年  11月9日 | 1. 炮采工作面综合防尘措施   2、井工煤矿粉尘监测 | 1.副井智能化矿灯房管理不规范，电脑读卡设置无完善，室内卫生差。2.副井底设置的监控探头，因井筒淋水导致调度室监控画面显示模糊。3.21采区液压泵站位置一台灭火器失效，水箱沙量较少，液压油配比数据填写不详。 4.21041采煤工作面回风段风流静化水幕损坏，煤尘较大。 5.21061掘进工作面下副巷探放水无悬挂探眼布置图，探水班报记录不规范。 6.21041采煤工作面下安全出口偏小，需按《作业规程》要求扩修到位。 7.21061掘进工作面施工区（上、下副巷）当月粉尘浓度测定次数不足，需现场测定并完善测定数据和台账记录内容。 |